**Produktbeskrivning:**

Växelriktare Growatt 8 kW - med AC & DC överspänningsskydd.

* 2 MPPT
* 1 sträng/ingång per MPPT
* Lätt installation
* Naturlig kylning - ingen fläkt som kan gå sönder eller kräver underhåll
* Inbyggt DC och AC överspänningsskydd och åskskydd
* Intelligent övervakning
* Hög effekt
* IP65
* 10 års garanti

**Specifikationer**

|  |  |
| --- | --- |
| Växelriktarmodell: | MOD 8000TL3-X |
| Verkningsgrad (%): | 98,6% |
| Max rekommenderad DC effekt (W): | 12000 |
| Max DC Spänning (V): | 1100 |
| Startspänning (V): | 200 |
| Spänningsintervall per MPPT (V): | 140-1000 |
| Max Ström per MPPT (A): | 13 |
| MPPT - antal: | 2 |
| Antal ingångar - MC4 : | 2 |
| Nominell AC effekt (kW): | 8 |
| Max AC toppeffekt (W): | 8800 |
| Nätspecifikation: | 3Fas - 400V - 50Hz |
| Max AC ström (A): | 13,3 |
| Överspänningsskydd DC: | Ja |
| Överspänningsskydd AC: | Ja |
| Skyddsklass: | IP65 |
| Mått (mm): | 425 x 387 x 147 mm |
| Vikt (kg): | 14 |
| Kommunikation : | RS485; WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (tillval) |
| Temperaturspann (c°): | -25 till 60 |

Kompatibel med ShineLink-X och ShineWiFI-X.