**XP980 leverades ny 2011.05.18**

**ID nummer SE-XPOX9802L708**

Båtskrovet är byggd i kraftig 4 mm aluminium med spantförstärkningar.

Relingar och hytt i aluminium och inredning i ädelträ.

Botten målad, grund Epoxy och Hempel Ocean 2014 och i juni 2018.

Total längd 10,04 m

Skrovlängd 9,8

Längd vattenlinje 7,7

Bredd skrov 3,46

Djup max 1,08

Max vikt 6,1 ton

Min vikt 4,1

Max last 2

Motor Volvo Penta D6 350 hk, Duoprop drivning

Total gång tid ca 150tim

Båten är försedd med 2 kraftiga portar långsides akterut för bekväm i lastning med t.ex pirra eller rullstol. Nyttolast 2 ton på akterdäck ca 15 m2.

2 kraftiga lastluckor på akterdäck med gasfyllda lastcylindrar för bekväm lucköppning. I fören ankare i rum med plats för rep o fendrar mm.

Båtkapell över akterdäck uppspänt på kraftiga aluminium rör.

Hytt med plats för 6 personer och de bekvämligheter man önskar. Alla utrymmen är ljudisolerade för så låg ljudnivå som möjligt.

Båten är CE-godkänd av Norske Veritas.

Båttrailer 2-axlig som båten står på ingår.

Bogpropeller, Vovlvo hydraulstyrning, Simrad Autopilot kan med tillsats av interface styras av Garmin 5012, Ebersprächer värmare, gångvärme, GPS Plotter med radar, varmvattensystem, badbrygga med badstege och varmvatten dusch, arbetsbelysning, sökarljus fjärrstyrt, taklucka, träinredning, minpentry med gasolspis, vattenho med kran, durkbelysning däck och hytt, wc med septic tank, VHF, FM stero med CD disc., övervakning dc-elsystem.

UTRUSTNING:

-EVC Vessel control D6

-Bogpropeller joystick 6 kW ny 2015

-Trim System, QL 450

-Motor rum lucka el-motordriven, Lenco Hatch Lifting

-Ny Generator 100A 2014

-Autopilot Simrad AP24 ny 2014

-Garmin 5012 plotter med Garmin Radar, Ekolod mm

-Com radio VHF North Star Explorer 710EU

-GPS Garmin

-Radio Sony FM/MW/SW/CD Disc med stereo högtalare, CDX-GT161S

-Minipentry m gasolspis

-Kylskåp Cruise 65

-QL 450 Båttrim system

-Macerator pump QL114

-Färskvattenpump QL211

-Wash down pump QL184

-Air Heater QL138

-Bilge Blower 2 st, QL220

-Windlass ankare QL162 med fjärrkontroll

-Sök lykta fjärstyrd Westmarine

-Defroster 5kW QL138

-Signal horn typ M Vetus

-Vindrutetorkare 3 st ORW12SET

-Batterier GEL 3 st(2x200Ah+1x100Ah)

-Batteriladdare 30 A 12 V Dolphin

-Elcentral för landström med jordfelsbrytare 30mA

-DC Monitor BEP 600-DCM V3.2

-DC Breaker Panel

-QL Vattenvärmare

-Bränsletank 530 L

Omfattande dokumentation med ritningar, elscheman.

Läns pumpar:

 - 2 st motorrum QL94, 2x65 l/min

-Lastutrymme under däck QL92, 45

-Under durk i toa 45

-Duschavlopp toa QL100, 66

Tankar:

-Bränsle diesel 530 liter

-Färskvatten 100

-Septitank 80

-2-axlig båtkärra där båten kan årslagras.